TP HSRP :

HSRP :

Mise en place du protocole HSRP (hot standby router protocol) sur packet tracer pour assurer la redondance entre 2 routeurs

Configuration du routeur passif :

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

Configuration du routeur actif

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

En effet ce TP permet de mettre à disposition des utilisateurs un service informatique. Il permet aussi de réaliser des tests d’acceptation et d’intégration, comme le fait d’éteindre un routeur et que le traffic bascule sur l’autre.

Pour ce TP nous avons travailler en mode projet.